# Dodatni ročaj (glejte sliko A)

- Svoje električno orodje uporabljajte zgolj z dodatnim ročajem (9).

Dodatni ročaj (9) lahko namestite v 12 položajih, tako da boste zagotovili varno izvajanje dela, med katerim se ne boste utrudili.

Zavrtite spodnje prijemalo dodatnega ročaja (9) v smeri vrtenja ➊ in potisnite dodatni ročaj (9) toliko naprej, dokler ga ne boste lahko namestili v želenem položaju. Nato povlecite dodatni ročaj (9) spet nazaj in zavrtite spodnje prijemalo v smeri vrtenja ➋, tako da bo pritrjen.

## Nastavitev globine vrtenja (glejte sliko A)

Z omejevalnikom globine (10) se lahko določi želena globina vrtanja X.

Zavrtite spodnjo ročico dodatnega ročaja (9) v levo in vstavite omejevalnik globine (10).

Omejevalnik globine (10) povlecite navzven tako daleč, da razmak med konico svedra in konico omejevalnika globine (10) ustreza želeni globini vrtanja X.

Nato znova zategnite spodnjo ročico dodatnega ročaja (9) z vrtenjem v desno.

Rebro omejevalnika globine (10) mora biti obrnjeno navzdol.