# Uç değiştirme

- Uç değiştirirken koruyucu iş eldiveni kullanın. Mandren, uzun çalışma sürelerinde ısınabilir.

##

Anahtarlı mandreni (4), alet tekrar yerleştirilene kadar döndürerek açın. Aleti takın.

Mandren anahtarını (14) anahtarlı mandrenin (4) ilgili deliklerine takın ve ucu her taraftan eşit ölçüde sıkın.

##

Arka kovanı (2) anahtarsız mandrende (3) tutun ve ön kovanı (1) ➊ uç takılacak ölçüde, dönme yönünde çevirin. Aleti takın.

Anahtarsız mandrenin (3) arka kovanını (2) tutun ve kovanı (1) dönme yönünde, birkaç klik sesi duyana kadar güçlü bir şekilde elle döndürün.

##

Vidalama ucu (12) kullanırken, her zaman bir çok amaçlı vidalama ucu adaptörü (13) kullanın. Sadece vida başına uygun vidalama ucu kullanın.

Vidalama için "Delme/darbeli delme" şalterini (5) her zaman "Delme" şalterine ayarlayın.