# Teknik veriler

Darbeli matkap |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Giriş gücü | W | 570 | 600 | 600 | 630
Maks. çıkış gücü | W | 300 | 300 | 300 | 300
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Darbe sayısı | darbe/dak | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nominal tork momenti | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Mil halkası çapı | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Maks. delme çapı
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Duvar | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Çelik | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Ahşap | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Sağ/sol dönüş |  | ● | ● | ● | ●
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Ağırlık EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II | / II

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.