# Technické údaje

Příklepová vrtačka |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Jmenovitý příkon | W | 570 | 600 | 600 | 630
Max. výstupní výkon | W | 300 | 300 | 300 | 300
Otáčky naprázdno | ot/min-1 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000 | 50–3 000
Počet příklepů | min-1 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–45 000 | 0–48 000
Jmenovitý krouticí moment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Průměr krku vřetena | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Max. Ø vrtání
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Zdivo | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Ocel | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Dřevo | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Chod vpravo/vlevo |  | ● | ● | ● | ●
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Třída ochrany |  | / II | / II | / II | / II

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.