# Tehnični podatki

Udarni vrtalnik |  | EasyImpact 570 | EasyImpact 600 | EasyImpact 600 | EasyImpact 630 EasyImpact 6300
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 A33 2..‎ ‎ | ‎3 603 A33 0..‎ ‎ | ‎3 603 D10 0..‎ ‎ | ‎3 603 A33 1..‎ ‎
Nazivna moč | W | 570 | 600 | 600 | 630
Najv. izhodna moč | W | 300 | 300 | 300 | 300
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000 | 50–3000
Število udarcev | min–1 | 0–45000 | 0–45000 | 0–45000 | 0–48000
Nazivni vrtilni moment | Nm | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4
Premer vratu vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43
Najv. premer vrtanja
Beton | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Zid | mm | 12 | 12 | 12 | 13
Jeklo | mm | 10 | 10 | 10 | 10
Les | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Vrtenje v desno/levo |  | ● | ● | ● | ●
Območje vpenjanja vpenjalne glave | mm | 1,5–13 | 2–13 | 2–13 | 2–13
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
Razred zaščite |  | / II | / II | / II | / II

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.