# Saveti za primenu

## Temperatura obrade

Na pištolju za lepljenje možete da podesite dve različite temperature obrade (130 °C i 200 °C).

Ako tokom rada promenite temperaturu obrade, odgovarajući taster za izbor temperature (7) ili (9) treperi zeleno sve dok se ne postigne željena ciljana temperatura. Postupak hlađenja sa 200 °C na 130 °C može da potraje nekoliko minuta.

Temperatura obrade | Materijal
--- | ---
Taster za izbor temperature 130 °C (9) | Materijali koji su osetljivi na toplotu (npr. Styropor®); nije pogodno za PE, PP, PTFE i meki PVC
Taster za izbor temperature 200 °C (7) | Papir, karton, pluta, drvo, koža, tkanine, penasti materijal, plastika (osim PE, PP, PTFE i mekog PVC-a), keramika, porcelan, metal, staklo i kamen

Koristite isključivo lepak koji je proizvođač pištolja za lepljenje preporučio i koji je pogodan za temperaturu obrade.

## Opšti saveti za rad i čišćenje

Materijal/radni komad | Preporuka
--- | ---
Dugi radni komadi velike površine | Naneti lepak u vidu tačaka
Fleksibilni materijali (npr. tkanine) | Naneti lepak u vidu linije

- Nemojte koristiti zapaljive rastvarače za čišćenje mesta za lepljenje. Ostaci rastvarača mogu da se zapale vrelim lepkom ili da počnu da ispuštaju štetna isparenja.

Ostaci lepka na odelu ne mogu se ponovo ukloniti.

Slepljena mesta se mogu lakirati.

## Greška- uzroci i pomoć

Problem | Uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Lepak u stiku se ne pokreće. | Lepak u stiku potrošen | Ubacite novi lepak u stiku
Prečnik lepka u stiku preveliki ili premali | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Lepak u stiku prekratak | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Ubacite drugi lepak u stiku
Lepak u stiku ispada iz pištolja za lepljenje. | Prečnik lepka u stiku je premali | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Po završetku pomeranja dugo vreme naknadnog rada odn. curenja | Temperatura topljenja lepka u stiku je preniska | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Podesite pravilnu temperaturu obrade pomoću tastera za izbor temperature
Pištolj za lepljenje curi neprestano iako taster za pomeranje nije pritisnut. | Temperatura topljenja lepka u stiku je preniska | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Podesite pravilnu temperaturu obrade pomoću tastera za izbor temperature
Pomeranje je otežano. | Prečnik lepka u stiku preveliki i/ili temperatura topljenja lepka u stiku preniska | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Podesite pravilnu temperaturu obrade pomoću tastera za izbor temperature
Pomeranje je blokirano usled curenja lepka sa zadnje strane. | Prečnik lepka u stiku premali i/ili temperatura topljenja lepka u stiku preniska | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Podesite pravilnu temperaturu obrade pomoću tastera za izbor temperature
Lepak ne izlazi ravnomerno. | Temperatura topljenja lepka u stiku je preniska | Koristite preporučene originalne lepkove u stiku
Podesite pravilnu temperaturu obrade pomoću tastera za izbor temperature
Pomeranje nije ravnomerno | Taster za pomeranje pritisnite polako i ravnomerno
Lepljena površina drži samo na jednom mestu. | Lepak delimično ohlađen već pre sastavljanja komponenti | Brže sastavite radne komade
Umesto površinskog nanošenja lepka postavite tačke ili mesta za lepljenje
Prethodno zagrejte površinu za lepljenje pomoću fena za vreo vazduh
Podesite pravilnu temperaturu obrade
Lepljenje se odvaja posle hlađenja. | Površina za lepljenje masna ili suviše glatka | Odmastite ili pomalo ogrubite površinu za lepljenje
Površina za lepljenje prašnjava | Očistite površinu za lepljenje
Materijal radnog komada neadekvatan | Lepak za toplo lepljenje neadekvatan, koristite specijalni lepak
Uticaj vlage | Koristite samo u suvom okruženju
Temperatura okruženja previsoka/preniska | Koristite samo u utvrđenom opsegu temperature
Zalepljene pločice se odvajaju u vlažnim prostorijama. | Vlaga prodire u mesto za lepljenje. | Lepak za toplo lepljenje neadekvatan, koristite lepak za pločice na bazi cementa
Zalepljeni đonovi cipela se odlepljuju. | Vlaga pravi nabore na koži i prodire u lepljeno mesto. | Lepak za toplo lepljenje neadekvatan, koristite specijalni lepak
Na kraju nanošenja lepka se prilikom podizanja pištolja za lepljenje sa mesta lepljenja formiraju "niti". | Taster za pomeranje nakon završetka nanošenja lepka i dalje pritisnut | Podesite pomeranje malo pre kraja nanošenja lepka
Mlaznica nije očišćena | Na kraju nanošenja lepka prilikom podizanja pištolja za lepljenje sa mesta lepljenja očistite mlaznicu o radni komad
Radni komad se topi. | Radni komad se sastoji od materijala koji ima nisku tačku topljenja, npr. Styropor®. | Lepak za toplo lepljenje neadekvatan Koristite specijalni lepak (low melt) i podesite temperaturu obrade 130 °C pomoću tastera za izbor temperature (9)
Opekotine na prstima prilikom lepljenja | Lepak prolazi prilikom nanošenja na papir. | Nemojte držati radni komad u ruci
Izvedite lepljenje na silikonskoj podlozi otpornoj na toplotu
Lepak prolazi prilikom nanošenja na tkaninu. | Nemojte držati radni komad u ruci
Izvedite lepljenje na silikonskoj podlozi otpornoj na toplotu
Zagrejan metalni radni komad | Nemojte držati radni komad u ruci
Izvedite lepljenje na silikonskoj podlozi otpornoj na toplotu
Dobro pritegnite radni komad