# Caractéristiques ‌techniques

Pistolet à colle sans fil |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Durée de préchauffage approx.A) | min | 2
Températures de collage sélectionnables | °C °C | 130 200
Débit de colle maxi | g/min | 20
Bâtonnet de colle
Diamètre | mm | 11
Longueur | mm | 45 – 200
AutonomieA) maximale par charge d’accu |  | 10 bâtonnets de colle
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68 – 0,99
Températures ambiantes admissibles |  |
pendant la charge | °C | 0 ... +35
pendant l’utilisation et pour le stockage | °C | +5 ... +40
Accus recommandés |  | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésC) |  | AL 18...

A)

  Mesuré à 20–25 °C avec un accu PBA 18V 2.5Ah W-. et une température de collage de 200 °C.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV