# البيانات الفنية

مسدس لصق عامل بمركم |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
مدة التسخين حواليA) | دقيقة | 2
درجة حرارة اللصق (اختياري) | °م °م | 130 200
قدرة اللصق القصوى | جم/دقيقة | 20
عصا اللصق
القطر | مم | 11
الطول | مم | 45–200‏
مدة التشغيلA) لكل شحنة مركم تصل إلى |  | 10 عصي لصق
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 0,68–0,99
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها |  |
عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
عند التشغيل وعند التخزين | °م | +5 ... +40‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاC) |  | AL 18...‎

A)

  القياس عند درجة حرارة 20–25 °م مع مركم PBA 18V 2.5Ah W-. ودرجة حرارة معالجة 200 °م.

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV