# Arbetsanvisningar

- Skydda personer och djur för det heta limmet och munstycksspetsen. Lim och munstycksspets blir 200 °C varma. Risk för brännskador. Om hett lim rör vid huden håller du det drabbade stället under en kall vattenstråle under några minuter. Försök inte att avlägsna det heta limmet från huden.

Använd bara lim som rekommenderas av tillverkaren av limpistolen och som är lämpligt för bearbetningstemperaturen.

Limfogar kan lösas upp under inverkan av fukt eller värme.

## Förbereda limningen

Limställena ska vara rena, torra och fettfria.

De material som ska limma och underlaget på vilket du arbetar får inte vara lättantändligt eller brännbart.

Testa värmekänsliga material på ett prov-arbetsstycke innan du gör den definitiva limningen.

Det material som ska limmas får inte vara kallare än +5 °C och inte varmare än +50 °C.

Material som kyler av limmet snabbt bör förvärmas med en varmluftspistol.

## Limning

- Skjut in det limstift (3) som passar till materialet i limstiftfacket (4).
- Slå på limpistolen och tryck vid behov på temperaturknapp (7) eller (9) för att välja lämplig bearbetningstemperatur för limpatronen.
- Låt limpistolen värmas upp. Temperaturknappen blinkar grönt.

Så snart temperaturknappen lyser fast i grönt är limpistolen redo att användas.

- Tryck med måttlig kraft på (10) och applicera limmet på ena sidan.
- Pressa omedelbart ihop de limmade materialen under ca. 30 sek.
  Det går fortfarande att korrigera limstället.

Efter ca. 5 minuters avsvalningstid kan limstället belastas.

Om du ändrar temperaturen under drift blinkar temperaturknapp (7) eller (9) grönt tills önskad temperatur har uppnåtts. Vid kylning från 200 °C till 130 °C kan det dröja några minuter.

- Se till att du inte kommer i kontakt med det heta limmet. För att pressa ihop genomsläppliga material använder du ett silikonunderlag.

## Byta munstycke

Använd endast originalmunstycken från Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Munstycket (1) kan endast bytas i varmt tillstånd. Värm upp limpistolen kort.

- Bär skyddshandskar vid byte av munstycke. Vidrör endast värmeskyddet (2) vid uppvärmt munstycke. Risk för brännskador föreligger vid munstyckets spets.

- Dra åt det nya munstycket (1) för hand.