# الاستعمال المخصص

مسدس اللصق مخصص للصق خالي من المذيبات، للورق والكرتون والفلين والخشب والجلود والمنسوجات والإسفنج والبلاستيك (باستثناء مواد PE و PP و PTFE ومادة PVC الطرية) والسيراميك والبورسلين والمعادن والزجاج والحجر.
عند استخدام لاصق خاص (درجة انصهار منخفضة) ودرجة حرارة معالجة تبلغ 130 °م، يصبح لصق المواد الحساسة للحرارة مثل مادة Styropor®‎ ممكنًا.

مسدس اللصق مناسب لأعمال اللصق والتصليح والتزيين والتشكيل.