# Instrucţiuni privind siguranţa

×

Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă poate provoca electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă în vederea utilizărilor viitoare.

- Nu lăsaţi să lucreze cu pistolul de lipit persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit prezentele instrucţiuni.

- Acest pistol de lipit nu este destinat utilizării de către copii şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe. În caz contrar există pericol de manevrare greşită şi răniri.

- Acest pistol de lipit poate fi folosit de către copiii mai mari de 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite referitor la folosirea sigură a pistolului de lipit şi înţeleg pericolele pe care le implică aceasta. În caz contrar, există pericolul de manevrare greşită şi de rănire.

- Supravegheaţi copiii. Astfel veţi avea siguranţa că, copiii nu se joacă cu pistolul de lipit.

- Copiii au voie să cureţe şi să întreţină pistolul de lipit numai dacă sunt supravegheaţi.

- Verifică pistolul de lipit înainte de fiecare utilizare. Nu folosi pistolul de lipit în cazul în care constaţi că acesta prezintă deteriorări. Nu deschide pe cont propriu pistolul de lipit şi solicită repararea acestuia numai de către personal de specialitate calificat şi numai cu piese de schimb originale. Pistoalele de lipit deteriorate cresc riscul de electrocutare.

- Nu lăsaţi nesupravegheat pistolul de lipit aflat în funcţiune.

| Feriţi acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiaţii solare continue, foc, murdărie, apă şi umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie şi scurtcircuit.

- Nu aruncaţi în foc batoanele de lipit.

- După utilizare, puneţi jos în condiţii de siguranţă pistolul de lipit şi lăsaţi-l săse răcească complet înainte de a-l pune la o parte. Duza fierbinte poate provoca pagube.

- Încărcaţi acumulatorii numai în încărcă‌toarele recomandate de producător. În caz contrar există pericol de incendiu.

- Utilizaţi acumulatorul numai pentru produsele oferite de acelaşi producător. Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.

- Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca şuntarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulato‌rului poate duce la arsuri sau incendiu.

- În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda. Aerisiţi bine încăperea şi solicitaţi asistenţă medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte. Vaporii pot irita căile respiratorii.

- În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultaţi de asemenea un medic. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritaţii ale pielii sau arsuri.

- În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.

- Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de scurtcircuit.

- Nu atingeţi duza fierbinte. Există pericolul de arsuri.

- Atunci când lucraţi deasupra capului, purtaţi ochelari de protecţie. Astfel, ochii tăi vor fi protejaţi împotriva adezivului care picură.

- Nu orienta pistolul de lipit spre tine sau spre alte persoane în timpul funcţionării acestuia. Adezivul fierbinte poate provoca arsuri.

- Asigură-te că temperatura setată este adecvată pentru batonul de adeziv. Dacă temperatura este prea ridicată, adezivul devine prea fluid şi se poate scurge necontrolat. Dacă temperatura este prea scăzută, este posibil ca adezivul să nu se lipească suficient de material.