# بدء التشغيل

## التشغيل والإطفاء

- لغرض تشغيل مسدس اللصق، اضغط على زر التشغيل والإطفاء (8).
  يقوم مسدس اللصق بالتسخين على آخر درجة حرارة معالجة مضبوطة (130 °م أو 200 °م).
  أثناء التسخين يومض زر اختيار درجة الحرارة المعني (7) أو (9) باللون الأخضر. في حالة إضاءة الزر باللون الأخضر بشكل مستمر، فهذا يعني أن مسدس اللصق جاهز للاستخدام.

إذا قمت بتغيير درجة حرارة المعالجة أثناء التشغيل، يومض زر اختيار درجة الحرارة المعني (7) أو (9) باللون الأخضر، حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة المرغوبة. قد تستغرق عملية التبريد من 200 °م إلى 130 °م عدة دقائق.

- لغرض إطفاء مسدس اللصق، استمر في الضغط على زر التشغيل والإطفاء (8)، حتى تنطفئ لمبة LED الخاصة بزر اختيار درجة الحرارة المعني (7) أو (9).

إرشاد: إذا لم يتم استخدام مسدس اللصق لمدة تزيد عن 10 دقائق يتم فصله أوتوماتيكيا لتوفير الطاقة.

- إذا أضاء زر اختيار درجة الحرارة (7) أو (9) بشكل مستمر باللون الأحمر بعد التشغيل مرة أخرى، فيجب شحن المركم.

- قم بإيقاف مسدس اللصق بعد استخدامه بشكل آمن واتركه حتى يبرد تماما، ثم احفظه في عبوته. قد يتسبب المنفث الساخن في أضرار.