# Пайдалану нұсқаулары

- Адамдар мен жануарларды ыстық желім мен шүмек ұшынан қорғаңыз. Желім мен шүмек ұшы шамамен 200°C-қа дейін қызып, күю қаупі туындайды. Егер ыстық желім теріге тисе, тиген жерін мұздай су ағыны астында бірнеше минут ұстаңыз. Ыстық желімді теріден кетіруге әрекеттенбеңіз.

Тек желімдеу пистолетінің өндірушісі ұсынған және өңдеу температурасы үшін жарамды желімдерді пайдаланыңыз.

Желімденген қоспалар ылғалдылық немесе жылылық әсерімен ажырауы мүмкін.

## Желімді дайындау

Желімделетін жерлер таза, құрғақ және майсыз болуы қажет.

Желімделетін материалдар, және астындағы табандары жай жағылатын немесе жанатын болуы мүмкін емес.

Ыстыққа сезімді материалдардың сәйкестігін сынақ дайындамада тексеріңіз.

Желімделетін материалдар +5°C шамасынан суық және +50°C шамасынан ыстық болмауы қажет.

Желімді жылдам суытатын материалдарды ыстық ауа желдеткішімен алдын ала жылыту керек.

## Желімдеу

- Материал үшін жарамды желімдеу қаламын (3) желімдеу қаламының бөліміне (4) салыңыз.
- Желімдеу пистолетін қосып, қажет болса, тиісті (7) немесе (9) температураны таңдау түймесін басу арқылы желімдеу қаламы үшін жарамды өңдеу температурасын таңдаңыз.
- Желімдеу питолетін қыздырыңыз. Температураны таңдау түймесі жасыл түспен жыпылықтайды.

Температураны таңдау түймесі жасыл түспен үздіксіз жанып тұрса, бұл желімдеу пистолетінің жұмысқа дайын екендігін білдіреді.

- Беріліс түймесін (10) күшпен басып, желімді бір жақтан жағыңыз.
- Жабыстырылатын материалдарды желімдегеннен кейін дереу шамамен 30 секундқа бір-біріне қысыңыз.
  Желімдеу жерін осы уақытта түзетуге болады.

Шамамен 5 минут ішінде сұығаннан кейін, желімделген жерді пайдалануға болады.

Егер жұмыс барысында өңдеу температурасын өзгертсеңіз, тиісті (7) немесе (9) температураны таңдау түймесі, қалаулы мақсатты температураға жеткенше, жасыл түспен жыпылықтайды. 200°C шамасынан 130°C шамасына дейін суыту процесінің барысында бұл әрекет көбірек минутқа созылуы мүмкін.

- Ыстық желімге тиіп кетуден сақтаныңыз. Өткізетін материалдарды қысу үшін силикондық төсемді пайдаланыңыз.

## Шүмекті ауыстыру

Тек Bosch ұсынған түпнұсқа шүмектерді (1 600 A02 EU3‎) пайдаланыңыз.

- Шүмекті (1) тек жылы күйде ауыстыруға болады. Ол үшін желімдеу пистолетін қысқа уақыт қыздырыңыз.

- Шүмекті алмастыру кезінде қорғаныш қолғап киіп жүріңіз. Қыздырылған шүмекті тек ыстықтан қорғаныс тетігінен (2) ұстап тұрыңыз. Ыстық шүмек ұшында күйіп қалу қаупі туындайды.

- Жаңа шүмекті (1) қолмен берік тартыңыз.