# Пайдалануға ендіру

## Қосу/өшіру

- Желімдеу пистолетін қосу үшін қосу/өшіру түймесін (8) басыңыз.
  Желімдеу пистолеті соңғы реттелген өңдеу температурасымен (130°C немесе 200°C) қыздырылады.
  Қыздыру барысында тиісті (7) немесе (9) температураны таңдау түймесі жасыл түспен жыпылықтайды. Егер ол жасыл түспен үздіксіз жанып тұрса, бұл желімдеу пистолетінің жұмысқа дайын екендігін білдіреді.

Егер жұмыс барысында өңдеу температурасын өзгертсеңіз, тиісті (7) немесе (9) температураны таңдау түймесі, қалаулы мақсатты температураға жеткенше, жасыл түспен жыпылықтайды. 200°C шамасынан 130°C шамасына дейін суыту процесінің барысында бұл әрекет көбірек минутқа созылуы мүмкін.

- Желімдеу пистолетін өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (8), тиісті (7) немесе (9) температураны таңдау түймесінің жарық диоды сөнгенше басыңыз.

Нұсқау: желімдеу пистолеті 10 минуттан ұзақ пайдаланылмаса, ол қуатты үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

- Егер (7) немесе (9) температураны таңдау түймесі қайта қосқаннан кейін қызыл түспен үздіксіз жанып тұрса, аккумуляторды зарядтау қажет.

- Желімдеу құралын падаланудан соң қауіпсіз жерге қойып ораудан алдын толық сұытыңыз. Ыстық сопло зиян келтіруі мүмкін.