# Inbetriebnahme

## Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie zum Einschalten der Klebepistole die Ein-/Aus-Taste (8).
  Die Klebepistole heizt mit der zuletzt eingestellten Verarbeitungstemperatur (130 °C oder 200 °C) auf.
  Während des Aufheizens blinkt die entsprechende Temperatur-Wahltaste (7) oder (9) grün. Leuchtet sie dauerhaft grün, ist die Klebepistole betriebsbereit.

Stellen Sie während des Betriebs die Verarbeitungstemperatur um, blinkt die entsprechende Temperatur-Wahltaste (7) oder (9) so lange grün, bis die gewünschte Zieltemperatur erreicht ist. Beim Abkühlvorgang von 200 °C auf 130 °C kann dies mehrere Minuten dauern.

- Drücken Sie zum Ausschalten der Klebepistole die Ein-/Aus-Taste (8) so lange, bis die LED der entsprechenden Temperatur-Wahltaste (7) oder (9) erlischt.

Hinweis: Wird die Klebepistole länger als 10 min nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch ab, um Energie zu sparen.

- Leuchtet die Temperatur-Wahltaste (7) oder (9) nach dem erneuten Einschalten dauerhaft rot, müssen Sie den Akku aufladen.

- Stellen Sie die Klebepistole nach Gebrauch sicher ab und lassen Sie sie vollständig auskühlen, bevor Sie sie wegpacken. Die heiße Düse kann Schaden anrichten.