# Tekniska data

Sladdlös limpistol |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
Uppvärmningstid ca.A) | min | 2
Limtemperatur (kan väljas) | °C °C | 130 200
Max. limeffekt | g/min | 20
Limstift
Diameter | mm | 11
Längd | mm | 45–200
DrifttidA) per batteriladdning upp till |  | 10 limpatroner
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Tillåten omgivningstemperatur |  |
Vid laddning | °C | 0 ... +35
Vid drift och vid lagring | °C | +5 ... +40
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareC) |  | AL 18...

A)

  Uppmätt vid 20–25 °C med batteri PBA 18V 2.5Ah W-. och bearbetningstemperatur 200 °C.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV