# Ставање во употреба

## Вклучување/исклучување

- За вклучување на пиштолот за лепење притиснете го копчето за вклучување/исклучување (8).
  Пиштолот за лепење се загрева со последната поставена работна температура (130 °C или 200 °C).
  За време на загревањето трепка соодветното копче за избор на температура (7) или (9) во зелено. Ако непрекинато свети во зелено, тогаш пиштолот за лепење е подготвен за работа.

Ако ја промените работната температура за време на работата, трепка соодветното копче за избор на температура (7) или (9) во зелено, додека не се постигне саканата целна температура. За време на процесот на ладење од 200 °C до 130 °C, тоа може да потрае неколку минути.

- За исклучување на пиштолот за лепење држете го притиснато копчето за вклучување-исклучување (8) додека LED светилката на соодветното копче за избор на температура (7) или (9) не се изгаси.

Напомена: Ако пиштолот за лепење не се користи подолго од 10 min, автоматски се исклучува за да заштеди енергија.

- Ако копчето за избор на температура (7) или (9) постојано свети црвено по повторно вклучување, мора да ја наполните батеријата.

- По употребата оставете го пиштолот за лепење на безбедно место и целосно нека се олади пред да го спакувате. Врелата млазница може да предизвика штети.