# Priežiūra ir valymas

- Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus, klijų pistoletą išjunkite.

- Kad dirbtumėte gerai ir saugiai, klijų pistoletą visada laikykite švarų.

Sukietėjusius klijus galite pašalinti buku daiktu. Įrankiui valyti nenaudokite tirpiklių. Suklijuotas vietas, jei reikia, pakaitinus galima vėl atskirti.

Kad nepažeistumėte klijų pistoleto, į klijų pistoletą įdėtą klijų lazdelę (3) ištraukti atgaline kryptimi draudžiama.