# Colocação em ‌funcionamento

## Ligar/desligar

- Para ligar a pistola de colar prima a tecla de ligar/desligar (8).
  A pistola de colar aquece com a última temperatura de aplicação definida (130 °C ou 200 °C).
  Durante o aquecimento, a respetiva tecla de seleção da temperatura (7) ou (9) pisca a verde. Se acender permanentemente a verde, a pistola de colar está operacional.

Se alterar a temperatura de aplicação durante o funcionamento, a respetiva tecla de seleção da temperatura (7) ou (9) pisca a verde até que a temperatura desejada seja alcançada. Tal pode demorar alguns minutos no processo de arrefecimento de 200 °C para 130 °C.

- Para desligar a pistola de colar, prima a tecla de ligar/desligar (8) até o LED da respetiva tecla de seleção da temperatura (7) ou (9) se apagar.

Nota: Se a pistola de colar não for usada durante mais de 10 min, ela desliga-se automaticamente para poupar energia.

- Se a tecla de seleção da temperatura (7) ou (9) acender permanentemente a vermelho após a ligação, tem de carregar a bateria.

- Após utilização, deposite de forma segura a pistola de colar e deixe-a arrefecer completamente antes de a arrumar. O bico quente pode causar danos.