# Dados técnicos

Pistola de colar sem fio |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
Tempo de aquecimento aprox.A) | min | 2
Temperatura de colagem (opcional) | °C °C | 130 200
Capacidade máx. de colagem | g/min | 20
Bastão de cola
Diâmetro | mm | 11
Comprimento | mm | 45–200
Duração de funcionamentoA) por cada carga da bateria até |  | 10 bastões de cola
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Temperatura ambiente admissível |  |
ao carregar | °C | 0 ... +35
em funcionamento e em armazenamento | °C | +5 ... +40
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosC) |  | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 2.5Ah W-. e temperatura de aplicação 200 °C.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV