# الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلی رسوم مسدس اللصق في صفحة الرسوم التخطيطية.

(1) | منفث
(2) | واقي الحرارة
(3) | عصا اللصقA)
(4) | فتحة عصا اللصق
(5) | زر فك إقفال المركمA)
(6) | المركمA)
(7) | زر اختيار درجة الحرارة 200 °م
(8) | زر التشغيل والإطفاء
(9) | زر اختيار درجة الحرارة 130 °م
(10) | زر التغذية

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.