# Технічне обслуговування і очищення

- Увага! Перед роботами з технічного обслуговування або очищення вимикайте клейовий пістолет.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте клейовий пістолет в чистоті.

Після затвердіння клею його можна зняти тупим предметом. Не використовуйте для очищення розчинники. Склеєні місця можна за необхідністю знову роз’єднати після їх нагрівання.

Вставлений клейовий стрижень (3) не можна виймати з клейового пістолета у зворотному напрямку, щоб не пошкодити клейовий пістолет.