# Pracovní pokyny

- Chraňte osoby a zvířata před horkým lepidlem a hrotem trysky. Lepidlo a hrot trysky mají teplotu cca 200 °C, hrozí nebezpečí popálení. Když se horké lepidlo dostane do kontaktu s pokožkou, ihned podržte postižené místo několik minut pod studenou tekoucí vodou. Nesnažte se odstranit z pokožky horké lepidlo.

Používejte pouze lepidla doporučená výrobcem lepicí pistole a vhodná pro teplotu lepení.

Lepené spoje se mohou působením vlhkosti nebo tepla uvolnit.

## Příprava lepení

Lepená místa musejí být čistá, suchá a bez mastnoty.

Lepené materiály a podklad, na kterém pracujete, nesmí být snadno vznětlivé nebo hořlavé.

U materiálů citlivých vůči vysokým teplotám otestujte předem na zkušebním vzorku, zda jsou vhodné.

Teplota lepených předmětů nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +50 °C.

Materiály, které lepidlo rychle ochladí, by se měly předehřát horkovzdušnou pistolí.

## Lepení

- Zasuňte lepicí tyčinku (3) vhodnou pro příslušný materiál do přihrádky na lepicí tyčinku (4).
- Zapněte lepicí pistoli a v případě potřeby zvolte stisknutím příslušného tlačítka pro nastavení teploty (7) nebo (9) teplotu lepení vhodnou pro lepicí tyčinku.
- Nechte lepicí pistoli rozehřát. Tlačítko pro nastavení teploty bliká zeleně.

Jakmile tlačítko pro nastavení teploty svítí nepřetržitě zeleně, je lepicí pistole připravená k provozu.

- S přiměřeným tlakem stiskněte tlačítko posuvu (10) a naneste na jednu stranu lepidlo.
- Lepené materiály po nanesení lepidla ihned přitlačte přibližně na 30 s k sobě.
  Nyní lze ještě upravit lepené místo.

Po cca 5 minutách chladnutí je lepené místo zatížitelné.

Pokud během provozu změníte teplotu lepení, bliká odpovídající tlačítko pro nastavení teploty (7) nebo (9) tak dlouho zeleně, dokud není dosažena požadovaná cílová teplota. Při snížení teploty z 200 °C na 130 °C to může trvat několik minut.

- Dbejte na to, abyste se nedotkli horkého lepidla. Pro přitlačení propustných materiálů k sobě použijte silikonovou podložku.

## Výměna trysky

Používejte výhradně originální trysky Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Trysku (1) lze měnit pouze v teplém stavu. Lepicí pistoli krátce rozehřejte.

- Při výměně trysky noste ochranné rukavice. Zahřáté trysky se dotýkejte pouze za protitepelnou izolaci (2). Hrozí nebezpečí popálení o horký hrot trysky.

- Novou trysku (1) ručně utáhněte.