# نکات عملی

- هنگام داغ کردن چسب و نوک نازل، مراقب حیوانات و افراد باشید. چسب و نوک نازل حدود ‎200 °C‎ داغ می شوند، خطر سوختگی وجود دارد. اگر چسب داغ با پوست تماس پیدا کرد، محل تماس را چند دقیقه زیر جریان آب سرد بگیرید. سعی نکنید چسب داغ را از روی پوست بردارید.

فقط از چسبی که کارخانه سازنده چسب تفنگی توصیه کرده و برای دمای عملکرد مناسب است، استفاده کنید.

اتصالات چسبی ممکن است بر اثر رطوبت یا گرما شل شوند.

## نحوه آماده سازی چسب

محل اتصال باید تمیز، خشک و فاقد چربی باشد.

موادی که باید چسبانده شوند و همچنین سطحی که کار روی آن انجام می شود، نباید به آسانی قابل اشتعال یا احتراق باشد.

مناسب بودن مواد حساس به گرما را از قبل روی یک قطعه کار نمونه، امتحان کنید.

قطعه کاری که قرار است چسبانده شود، نباید از ‎+5 °C‎ سردتر و از ‎+50 °C‎ گرمتر باشد.

موادی که چسب را به سرعت سرد می کنند، باید از قبل توسط سشوار صنعتی گرم شوند.

## نحوه چسباندن

- میله چسب (3) مناسب با قطعه کار را به داخل محل قرارگیری میله چسب (4) هدایت کنید.
- چسب تفنگی را روشن کنید و در صورت نیاز، با فشار دادن دکمه انتخاب دمای مربوطه (7) یا (9)، دمای عملکرد مناسب میله چسب را انتخاب کنید.
- بگذارید چسب تفنگی گرم شود. دکمه انتخاب دما به رنگ سبز چشمک می زند.

به محض اینکه دکمه انتخاب دما به رنگ سبز و به طور ممتد روشن شود، چسب تفنگی آماده کار است.

- با فشاری متوسط، کلید جلو بَر (10) را فشار دهید و چسب را در یک طرف بمالید.
- پس از چسب کاری، بلافاصله موادی که باید چسبانده شوند را حدود ‎30 s‎ به یکدیگر فشار دهید.
  در این مرحله، هنوز امکان اصلاح محل اتصال وجود دارد.

پس از حدود ‎5 min‎ خنک شدن، محل اتصال مقاوم می شود.

اگر دمای عملکرد را حین کار تغییر دهید، دکمه انتخاب دمای مربوطه (7) یا (9)، به رنگ سبز چشمک می زند تا زمانی که دمای مورد نظر به دست آید. فرآیند خنک سازی از ‎200 °C‎ تا ‎130 °C‎، ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

- مراقب باشید که با چسب داغ تماس پیدا نکنید. جهت فشرده سازی مواد نفوذ پذیر، از یک پد سیلیکونی استفاده کنید.

## نحوه تعویض نازل

فقط از نازل های اصل ساخت شرکت بوش استفاده کنید (‎1 600 A02 EU3‎‎).

- نازل (1) را فقط هنگامی که گرم باشد، می توان تعویض کرد. برای این کار، چسب تفنگی را کمی گرم کنید.

- هنگام تعویض نازل، از دستکش محافظ استفاده کنید. فقط در صورت داشتن محافظ گرما، ‏(2) نازل گرم را لمس کنید. نوک نازل داغ خطر سوختگی را در بر دارد.

- نازل (1) جدید را با دست محکم کنید.