# Technische Daten

Akku-Klebepistole |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
Aufheizzeit ca.A) | min | 2
Klebetemperatur (wahlweise) | °C °C | 130 200
max. Klebeleistung | g/min | 20
Klebestick
Durchmesser | mm | 11
Länge | mm | 45−200
BetriebsdauerA) pro Akku-Ladung bis zu |  | 10 Klebesticks
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68−0,99
erlaubte Umgebungstemperatur |  |
beim Laden | °C | 0...+35
beim Betrieb und bei Lagerung | °C | +5...+40
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-.
empfohlene LadegeräteC) |  | AL 18...

A)

  Gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 2.5Ah W-. und Verarbeitungstemperatur 200 °C.

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV