# 제품 사양

충전 글루건 |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
예열 시간, 약A) | min | 2
접착 온도(선택 가능) | °C °C | 130 200
최대 접착력 | g/min | 20
글루 스틱
직경 | mm | 11
길이 | mm | 45–200
배터리 1회 충전당 최대 작동 시간A) |  | 10 개 글루 스틱
EPTA‑Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 0.68–0.99
허용되는 주변 온도 |  |
충전 시 | °C | 0 ... +35
작동 시 | °C | +5 ... +40
권장 배터리 |  | PBA 18V...W-.
권장하는 충전기C) |  | AL 18...

A)

  배터리 장착 시 20–25 °C PBA 18V 2.5Ah W-. 및 작업 온도 200 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV