# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius, esant įjungtam klijų pistoletui, praneša apie esamą akumuliatoriaus įkrovą.

Jei temperatūros parinkties mygtukas (7) arba (9) prietaisui įkaitus mirksi raudonai, vadinasi akumuliatoriaus įkrova yra mažiau kaip 30 % ir jį reikia įkrauti.
Jei temperatūros parinkties mygtukas (7) arba (9) šviečia raudonai, vadinasi akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs ir jį reikia įkrauti.