# Uzsākot lietošanu

## Ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu līmpistoli, nospiediet ieslēdzēja taustiņu (8).
  Līmpistole sasilst līdz pēdējai iestatītajai temperatūras vērtībai (130 °C vai 200 °C).
  Uzsildīšanas laikā attiecīgais temperatūras atlases taustiņš mirgo (7) vai(9) zaļā krāsā. Ja tas ilgtoši deg zaļā krāsā, līmpistole ir gatava lietošanai.

Ja darbības laikā veicat apstrādes temperatūras maiņu, attiecīgais temperatūras atlases taustiņš mirgo (7) vai (9) zaļā krāsā tik ilgi, līdz ir sasniegta vēlamā temperatūra. Atdzišanas process, temperatūrai noslīdot no 200 °C līdz 130 °C, var ilgt vairākas minūtes.

- Lai izslēgtu līmpistoli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (8) un turiet to nospiestu, līdz attiecīgais temperatūras atlases taustiņa LED diode (7) vai (9) nodziest.

Norāde: ja līmpistole netiek lietota ilgāk par 10 minūtēm, tā automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

- Ja akumulatora temperatūras atlases taustiņš iedegas (7) vai (9) pēc atkārtotas ieslēgšanas sarkanā krāsā, akumulators ir jāuzlādē.

- Pēc lietošanas novietojiet līmpistoli pret karstumu drošā vietā un pirms iesaiņošanas nogaidiet, līdz tā pilnīgi atdziest. Instrumenta karstā sprausla var nodarīt bojājumus.