# Tipy na používanie

## Teplota spracovania

Na lepiacej pištoli môžete nastaviť dve rôzne teploty spracovania (130 °C a 200 °C).

Ak počas prevádzky zmeníte nastavenie teploty spracovania, bliká príslušné tlačidlo voľby teploty (7) alebo (9) nazeleno dovtedy, kým sa nedosiahne želaná cieľová teplota. Pri ochladzovaní z 200 °C na 130 °C to môže trvať niekoľko minút.

Teplota spracovania | Materiál
--- | ---
130 °C Tlačidlo voľby teploty (9) | Materiály citlivé na teplo (napr. Styropor®); nevhodná pre PE, PP, PTFE a mäkké PVC
200 °C Tlačidlo voľby teploty (7) | Papier, lepenka, korok, drevo, koža, textil, pena, plast (okrem PE, PP, PTFE a mäkkého PVC), keramika, porcelán, kov, sklo a kameň

Používajte iba lepidlá, ktoré sú odporúčané výrobcom lepiacej pištole a sú vhodné pre danú teplotu spracovania.

## Všeobecné tipy pre prácu a čistenie

Materiál/obrobok | Odporúčanie
--- | ---
Veľkoplošné, dlhé obrobky | Lepidlo nanášajte bodovo
Flexibilné materiály (napríklad textílie) | Lepidlo nanášajte v líniách

- Na čistenie lepených miest nepoužívajte horľavé rozpúšťadlá. Zvyšky rozpúšťadiel sa môžu v dôsledku horúceho lepidla zapáliť alebo vytvárať škodlivé výpary.

Zvyšky lepidla na odeve sa nedajú odstrániť.

Lepené miesta je možné lakovať.

## Chyby – príčiny a odstránenie

Problém | Príčina | Pomoc
--- | --- | ---
Lepiaca tyčinka sa neposúva. | Lepiaca tyčinka je spotrebovaná | Vložte novú lepiacu tyčinku
Priemer lepiacej tyčinky je príliš veľký alebo príliš malý | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Lepiaca tyčinka je príliš krátka | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Vložte ďalšiu lepiacu tyčinku
Lepiaca tyčinka z lepiacej pištole vypadáva. | Priemer lepiacej tyčinky je príliš malý | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Po skončení posúvania dlhý čas dobiehajúceho odkvapkávania | Teplota tavenia lepiacej tyčinky je príliš nízka | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Nastavte správnu teplotu spracovania pomocou tlačidla voľby teploty
Lepiaca pištoľ stále kvapká bez toho, aby sa stlačilo posúvacie tlačidlo. | Teplota tavenia lepiacej tyčinky je príliš nízka | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Nastavte správnu teplotu spracovania pomocou tlačidla voľby teploty
Posúvanie je ťažké. | Priemer lepiacej tyčinky je príliš veľký a/alebo teplota tavenia lepiacej tyčinky je príliš nízka | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Nastavte správnu teplotu spracovania pomocou tlačidla voľby teploty
Posun je zablokovaný vytekaním lepidla dozadu. | Priemer lepiacej tyčinky je príliš malý a/alebo teplota tavenia lepiacej tyčinky je príliš nízka | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Nastavte správnu teplotu spracovania pomocou tlačidla voľby teploty
Lepidlo nevyteká rovnomerne. | Teplota tavenia lepiacej tyčinky je príliš nízka | Používajte odporúčané originálne lepiace tyčinky
Nastavte správnu teplotu spracovania pomocou tlačidla voľby teploty
Posúvanie je nerovnomerné | Posúvacie tlačidlo stláčajte pomaly a rovnomerne
Lepiaca plocha drží len na jednom mieste. | Lepidlo je už čiastočne vychladnuté pred spojením lepených častí | Lepené časti rýchlejšie spojte
Lepidlo nenaneste plošne, ale bodovo alebo v pásoch
Lepenú plochu nahrejte teplovzdušnou pištoľou
Nastavte správnu teplotu spracovania
Po vychladnutí sa zlepený spoj uvoľní. | Lepená plocha je mastná alebo príliš hladká | Lepenú plochu odmastite alebo mierne zdrsnite
Lepená plocha je prašná | Lepenú plochu očistite
Materiál lepených častí nie je vhodný | Horúce lepidlo nie je vhodné, použite špeciálne lepidlo
Pôsobenie vlhkosti | Používajte len v suchom prostredí
Teplota okolitého prostredia je príliš vysoká/príliš nízka | Používajte iba v určenom teplotnom rozsahu
Nalepené obkladačky sa vo vlhkých miestnostiach uvoľňujú. | Vlhkosť sa dostáva pod lepené miesto. | Horúce lepidlo nie je vhodné, použite lepidlo na obkladačky na báze cementu
Zlepené podrážky topánok sa odlepia. | Koža sa rozmočí a vlhkosť sa dostáva pod lepené miesto. | Horúce lepidlo nie je vhodné, použite špeciálne lepidlo
Na konci nanášania lepidla vznikajú pri zdvihnutí lepiacej pištole „vlákna“ vychádzajúce z lepeného miesta. | Pri ukončení nanášania lepidla je posúvacie tlačidlo ešte stlačené | Ukončite posúvanie krátko pred skončením nanášania lepidla
Dýza nebola otretá | Na konci nanášania lepidla pri zdvihnutí lepiacej pištole od lepeného miesta otrite dýzu o lepenú časť
Obrobok sa taví. | Obrobok je z nízkotavného materiálu, napríklad zo Styropor®. | Horúce lepidlo nie je vhodné Použite špeciálne lepidlo (low melt) a teplotu spracovania nastavte na 130 °C pomocou tlačidla voľby teploty (9)
Popálenie prstov pri lepení | Pri nanášaní na papier lepidlo presakuje. | Lepený predmet nedržte v ruke
Lepenie vykonávajte na žiaruvzdornej silikónovej podložke
Pri nanášaní na tkaninu lepidlo presakuje. | Lepený predmet nedržte v ruke
Lepenie vykonávajte na žiaruvzdornej silikónovej podložke
Rozpálený kovový materiál | Lepený predmet nedržte v ruke
Lepenie vykonávajte na žiaruvzdornej silikónovej podložke
Lepený predmet upnite