# Bezpečnostní upozornění

×

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- Nedovolte, aby lepicí pistoli používaly osoby, které s ní nejsou seznámené nebo nečetly pokyny.

- Tato lepicí pistole není určená k tomu, aby ji používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

- Tuto lepicí pistoli mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s lepicí pistolí a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

- Děti musí být pod dozorem. Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s lepicí pistolí hrát.

- Děti nesmí provádět čištění a údržbu lepicí pistole bez dozoru.

- Před každým použitím lepicí pistoli zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, lepicí pistoli nepoužívejte. Neotevírejte sami lepicí pistoli a nechte ji opravit pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky a pouze za použití originálních náhradních dílů. Poškozené lepicí pistole zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nenechávejte zapnutou lepicí pistoli bez dozoru.

| Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

- Lepicí tyčinky neházejte do ohně.

- Po použití lepicí pistoli bezpečně odložte a nechte ji důkladně vychladnout, než je zabalíte. Horká tryska může způsobit škody.

- Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Jinak hrozí nebezpečí požáru.

- Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

- Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.

- Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybouchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

- Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

- Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- Neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.

- Nedotýkejte se horké trysky. Hrozí nebezpečí popálení.

- Při práci nad hlavou noste ochranné brýle. Budete tak mít oči ochráněné před lepidlem kapajícím dolů.

- Nemiřte lepicí pistolí při provozu proti sobě ani proti ostatním osobám. Horké lepidlo může způsobit popáleniny.

- Zajistěte, aby nastavená teplota byla vhodná pro lepicí tyčinku. Při příliš vysoké teplotě bude lepidlo příliš tekuté a může nekontrolovaně vytékat. Při příliš nízké teplotě se lepidlo nemusí dostatečně spojit s materiálem.