# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- توجه! چسب تفنگی را قبل از مراقبت، تعمیر و تمیز کردن خاموش کنید.

- چسب تفنگی را تمیز نگه دارید تا بتوان با آن خوب و ایمن کار کرد.

بعد از اینکه چسب سفت شد، می توانید آن را با استفاده از شیئی که نوک تیز نباشد، جدا کنید. جهت تمیزکاری، از هیچ ماده حلالی استفاده نکنید. در صورت لزوم، می توان محل اتصال را با حرارت دادن، دوباره شل کرد.

میله چسب (3) قرار داده شده را نباید رو به عقب از چسب تفنگی خارج کرد تا از وارد آمدن آسیب به دستگاه جلوگیری شود.