# Uygulama ipuçları

## İşleme sıcaklığı

Tutkal tabancası üzerinde iki farklı işlem sıcaklığı (130 °C ve 200 °C) ayarlanabilir.

Çalışma sırasında işlem sıcaklığını değiştirmeniz halinde, ilgili (7) veya (9) sıcaklık seçim düğmesi, istenen hedef sıcaklığa erişilinceye kadar, yeşil renkte yanıp söner. 200 °C seviyesinden 130 °C seviyesine soğutma işlemi sırasında, bu birkaç dakika sürebilir.

İşleme sıcaklığı | Malzeme
--- | ---
130 °C Sıcaklık seçim düğmesi (9) | Isıya duyarlı malzemeler (örn. Styropor®); PE, PP, PTFE ve yumuşak PVC için uygun değildir
200 °C Sıcaklık seçim düğmesi (7) | Kağıt, karton, mantar, ahşap, deri, tekstil, köpük, plastik (PE, PP, PTFE ve yumuşak PVC hariç), seramik, porselen, metal, cam ve taş

Sadece tutkal tabancası üreticisinin tavsiye ettiği ve işlem sıcaklığına uygun yapıştırma maddelerini kullanın.

## Genel çalışma ve temizlik ipuçları

Malzeme/iş parçası | Tavsiye
--- | ---
Geniş yüzeyli, uzun iş parçaları | Yapıştırıcı madde noktasal olarak sürülmelidir
Esnek malzeme (örneğin tekstil ürünleri) | Yapıştırıcı madde çizgisel olarak sürülmelidir

- Yapıştırma yerlerini temizlemek için yanıcı çözücü madde kullanmayın. Çözücü madde kalıntıları kızgın yapıştırıcı nedeniyle tutuşabilir veya sağlığa zararlı buharlar çıkabilir.

Giysiler üzerindeki yapıştırıcı madde kalıntıları çıkarılamaz.

Yapıştırılan yerler boyanabilir ve cilalanabilir.

## Hata – Nedeni ve Giderilme yöntemi

Sorun | Neden | Çözüm
--- | --- | ---
Tutkal çubuğu aktarılmıyor. | Tutkal çubuğu tükenmiş | yeni tutkal çubuğu yerleştirin
Tutkal çubuğu çapı çok büyük veya çok küçük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Tutkal çubuğu çok kısa | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
başka bir tutkal çubuğu yerleştirin
Tutkal çubuğu tutkal tabancasından düşüyor. | Tutkal çubuğu çapı çok küçük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Besleme işleminden sonra uzun hareket süresi veya damlama süresi | Tutkal çubuğunun erime sıcaklığı çok düşük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Sıcaklık seçim düğmesi ile doğru işlem sıcaklığını ayarlayın
Tutkal tabancası, besleme tuşuna basılmadan, sürekli damlıyor. | Tutkal çubuğunun erime sıcaklığı çok düşük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Sıcaklık seçim düğmesi ile doğru işlem sıcaklığını ayarlayın
Besleme ağır ilerliyor. | Tutkal çubuğu çubuk çapı çok büyük ve/veya tutkal çubuğunun erime sıcaklığı çok düşük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Sıcaklık seçim düğmesi ile doğru işlem sıcaklığını ayarlayın
Arka taraftan yapıştırıcı çıktığı için öne besleme bloke oluyor. | Tutkal çubuğu çubuk çapı çok küçük ve/veya tutkal çubuğunun erime sıcaklığı çok düşük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Sıcaklık seçim düğmesi ile doğru işlem sıcaklığını ayarlayın
Yapışkan düzgün akmıyor. | Tutkal çubuğunun erime sıcaklığı çok düşük | tavsiye edilen orijinal tutkal çubuklarını kullanın
Sıcaklık seçim düğmesi ile doğru işlem sıcaklığını ayarlayın
İleri besleme düzgün değil | Yavaş ve düzgün biçimde besleme tuşuna basın
Yapıştırma yüzeyi sadece bir yerde tutuyor. | Yapışkan madde yapışacak parçalar birbirine bastırılmadan önce soğumuş | Parçaları birbirine daha çabuk bastırın
Yapışkan madde yüzeysel sürülme yerine noktasal sürülüyor veya topaklaşma oluyor
Yapıştırılacak yüzeyi sıcak hava tabancası ile önceden ısıtın
Doğru işlem sıcaklığını ayarlayın
Yapışma yeri soğuduktan sonra ayrılıyor. | Yapıştırma yüzeyi yağlı veya çok pürüzsüz | Yapıştırma yüzeyini temizleyin veya biraz pürüzlendirin
Yapıştırma yüzeyi tozlu | Yapıştırma yüzeyini temizleyin
İş parçası malzemesi uygun değil | Sıcak yapıştırma maddesi uygun değil, özel yapıştırıcı kullanın
Nemin etkisi | sadece kuru bir ortamda kullanın
Ortam sıcaklığı aşırı yüksek / aşırı düşük | Sadece belirtilmiş olan sıcaklık aralığında kullanın
Yapıştırılan fayanslar nemli ortamlarda çözülüyor. | Yapışma yerinin altına nem kaçıyor. | Sıcak yapıştırma maddesi uygun değil, çimento esaslı fayans yapıştırıcısı kullanın
Yapıştırılan ayakkabı tabanları çözülüyor. | Nem deriyi şişiriyor ve yapışma yerinin altına kaçıyor. | Sıcak yapıştırma maddesi uygun değil, özel yapıştırıcı kullanın
Yapışkan madde sürüldükten ve tutkal tabancası yapıştırma yerinden kaldırılırken "iplikler" oluşuyor. | Yapıştırıcı madde sürme işleminin sonunda besleme tuşu basılı kalıyor | Yapışkan maddenin sürülmesi tamamlanmadan kısa süre önce beslemeyi durdurun
Nozül sıyrılmamış | Yapıştırıcıyı sürdükten sonra tutkal tabancasını yapıştırma yerinden kaldırırken nozülü iş parçasına sürün
İş parçası eriyor. | İş parçası, örn. Styropor® gibi, düşük erime noktalı malzemeden oluşuyor. | Sıcak yapıştırma maddesi uygun değil Özel (low melt) yapıştırıcı kullanın ve işlem sıcaklığını (9) sıcaklık seçim düğmesi ile 130 °C seviyesine ayarlayın
Yapışma halinde parmaklarda yanıklar oluşabilir | Yapışkan madde kağıdın öteki tarafına geçiyor. | İş parçasını elinizle tutmayın
Yapıştırma işlemini sıcaklığa dayanıklı silikon bir tabanda yapın
Yapışkan madde dokumanın öteki tarafına geçiyor. | İş parçasını elinizle tutmayın
Yapıştırma işlemini sıcaklığa dayanıklı silikon bir tabanda yapın
Metalden yapılma iş parçası sıcak | İş parçasını elinizle tutmayın
Yapıştırma işlemini sıcaklığa dayanıklı silikon bir tabanda yapın
İş parçasını uygun bir donanımda sıkın