# 사용 방법

- 사람 및 동물이 뜨거운 접착제 및 노즐 끝에 닿지 않도록 하십시오. 접착제 및 노즐 끝의 온도는 200 °C 정도에 달하므로, 화상 위험이 있습니다. 뜨거운 접착제가 피부에 닿은 경우, 해당 부위를 흐르는 차가운 물에 몇 분간 식히십시오. 피부에 묻은 뜨거운 접착제를 제거하려고 시도하지 마십시오.

글루건 제조사에서 권장하고 작업 온도에 적합한 접착제만 사용하십시오.

접착 접합부에 수분 또는 열기가 침투하면 이로 인해 풀릴 수도 있습니다.

## 사용상 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 .

- 용도 외에는 사용하지 마시오 .

- 직사광선이나 열기에 노출시키지 마시오 .

- 사람이나 음식물에 직접 분사하지 마시오 .

- 용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마시오 .

- 제품이 얼었을 경우 변질 우려가 있으니 상온에서 사 용하시오 .

- 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물론 씻고 이 상이 있을 경우 의사와 상의하시오 .

- 넘어진 채로 방치되면 액이 흘러나올 수 있으므로 주 의하시오 .

- 눈보다 높은 곳에서 사용하면 분사액이 눈에 들어갈 수 있으므로 스폰지나 천에 묻혀 사용 하시오 .

- 밀폐된 공간에서 사용시 충분히 환기하시오 .

- 변색 , 탈색 등의 우려가 있는 곳에 사용시 눈에 띄지 않는 부위에 사전 변색 , 탈색 등의 유무를 확인한 후 사용하시오 .

- 사용 후 잔량은 잘못 사용될 우려가 있으므로 원래 의 용기에 보관하시오 .

- 내용물을 먹거나 삼킨 경우 응급조차를 하고 즉시 의 사와 상의하시오 .

## 접착 과정

접착 부위를 그리스가 묻어있지 않은 깨끗하고, 건조한 상태로 유지해야 합니다.

접착할 소재 및 작업을 진행할 바닥면이 인화성이 높거나 가연성이 높아서는 안 됩니다.

열에 민감한 소재는 먼저 테스트 작업물을 통해 적합성 여부를 점검하십시오.

접착해야 할 작업물의 온도가 +5 °C보다 낮거나 +50 °C보다 높아서는 안 됩니다.

접착제가 금방 식는 소재의 경우 히트 건을 이용하여 예열시키는 것이 좋습니다.

## 접착하기

- 소재에 맞는 글루 스틱 (3) 을 글루 스틱 케이스 (4)에 끼우십시오.
- 글루건의 전원을 켜고 필요에 따라 해당 온도 선택 버튼 (7) 또는 (9) 을 눌러 글루 스틱에 적합한 작업 온도를 선택하십시오.
- 글루건을 예열시키십시오. 온도 선택 버튼이 녹색으로 깜박입니다.

온도 선택 버튼이 지속적으로 녹색으로 점등되면, 글루건은 작동 가능한 상태임을 나타냅니다.

- 글루 스틱 공급 버튼 (10) 을 적당한 힘을 주어 누르면서 접착제를 한쪽에 도포하십시오.
- 접착제를 바른 후 즉시 접착할 소재를 약 30 초 정도 압착하십시오.
  이제 접착 부위를 보정할 수 없습니다.

약 5 분 간의 냉각 시간이 지나면 접착 부위는 하중을 견딜 수 있게 됩니다.

작동 중에는 작업 온도를 전환하면, 해당 온도 선택 버튼 (7) (9) 이 원하는 목표 온도에 도달할 때까지 녹색으로 깜박입니다. 200 °C에서 130 °C로 식히는 과정은 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

- 뜨거운 접착제에 닿지 않도록 유의하십시오. 투과성 소재를 답착하려면 실리콘 받침대를 사용하십시오.

## 노즐 교체

보쉬의 정품 노즐(1 600 A02 EU3‎)만 사용하십시오.

- 노즐 (1) 은 따뜻한 상태에서만 교체할 수 있습니다. 교체하려면 잠깐 동안 글루건을 예열시키십시오.

- 노즐 교체 시 보호장갑을 착용하십시오. 가열된 노즐의 단열재 (2) 부분만 잡으십시오. 뜨거운 노즐 끝 부위에서는 화상을 입을 수 있습니다.

- 새 노즐 (1) 을 손으로 단단히 조이십시오.