# Τεχνικά στοιχεία

Πιστόλι θερμοκόλλησης μπαταρίας |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Χρόνος θέρμανσης περίπουA) | min | 2
Θερμοκρασία κόλλησης (επιλεκτικά) | °C °C | 130 200
Μέγ. απόδοση κόλλησης | g/min | 20
Ράβδος κόλλας
Διάμετρος | mm | 11
Μήκος | mm | 45–200
Διάρκεια λειτουργίαςA) ανά φόρτιση μπαταρίας μέχρι και |  | 10 ράβδοι κόλλας
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος |  |
Κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | +5 ... +40
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςC) |  | AL 18...

A)

  Μετρήθηκε στους 20–25 °C με μπαταρία PBA 18V 2.5Ah W-. και θερμοκρασία επεξεργασίας 200 °C.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV