# Συμβουλές εφαρμογής

## Θερμοκρασία επεξεργασίας

Στο πιστόλι θερμοκόλλησης μπορούν α ρυθμιστούν δύο διαφορετικές θερμοκρασίες επεξεργασίας (130 °C και 200 °C).

Εάν αλλάξετε τη θερμοκρασία επεξεργασίας κατά τη λειτουργία, αναβοσβήνει το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας (7) ή (9) πράσινο τόσο, ώσπου να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στόχος. Κατά τη διαδικασία της ψύξης από του 200 °C στους 130 °C μπορεί αυτό να διαρκέσει περισσότερα λεπτά.

Θερμοκρασία επεξεργασίας | Υλικό
--- | ---
130 °C Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας (9) | Ευαίσθητα στη θερμοκρασία υλικά (π.χ. Styropor®), ακατάλληλη για PE, PP, PTFE και μαλακό PVC
200 °C Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας (7) | Χαρτί, χαρτόνι, φελλός, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, αφρώδες υλικό, συνθετικό υλικό (εκτός PE, PP, PTFE και μαλακό PVC), κεραμικά, πορσελάνη, μέταλλο, γυαλί και πέτρα

Χρησιμοποιείτε μόνο κόλλες, οι οποίες συνιστούνται από τον κατασκευαστή του πιστολιού θερμοκόλλησης και είναι κατάλληλες για τη θερμοκρασία επεξεργασίας.

## Γενικές συμβουλές εργασίας και καθαρισμού

Υλικό/Επεξεργαζόμενο κομμάτι | Κατάλληλο
--- | ---
Μακριά, μεγάλης επιφάνειας επεξεργαζόμενα κομμάτια | Σημειακή επάλειψη της κόλλας
Εύκαμπτα υλικά (π.χ. υφάσματα) | Γραμμική επάλειψη της κόλλας

- Μη χρησιμοποιείτε κανέναν εύφλεκτο διαλύτη για τον καθαρισμό των σημείων κόλλησης. Τα υπολείμματα των διαλυτών μπορούν να αναφλεγούν από την καυτή κόλλα ή να δημιουργήσουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις.

Τα υπολείμματα κόλλας επάνω στα ρούχα δεν μπορούν πλέον να αφαιρεθούν.

Οι θέσεις κόλλησης μπορούν να βαφούν.

## Σφάλματα – Αιτίες και αντιμετώπιση

Πρόβλημα | Αιτία | Αντιμετώπιση
--- | --- | ---
Η ράβδος κόλλας δεν μεταφέρεται. | Η ράβδος κόλλας καταναλώθηκε | Εισάγετε μέσα νέα ράβδο κόλλας
Διάμετρος ράβδου κόλλας πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Ράβδος κόλλας πολύ κοντή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Εισάγετε μέσα μια νέα ράβδο κόλλας
Η ράβδος κόλλας πέφτει από το πιστόλι θερμοκόλλησης. | Διάμετρος ράβδου κόλλας πολύ μικρή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Μετά τον τερματισμό της προώθησης μεγάλος χρόνος συνέχισης της λειτουργίας ή του σταξίματος | Θερμοκρασία τήξης της ράβδου κόλλας πολύ χαμηλή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία επεξεργασίας με το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
Το πιστόλι θερμοκόλλησης στάζει συνεχώς, χωρίς να πατηθεί το πλήκτρο προώθησης. | Θερμοκρασία τήξης της ράβδου κόλλας πολύ χαμηλή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία επεξεργασίας με το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
Η προώθηση είναι δύσκολη. | Διάμετρος της ράβδου κόλλας πολύ μεγάλη και/ή θερμοκρασία τήξης της ράβδου κόλλας πολύ χαμηλή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία επεξεργασίας με το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
Η προώθηση μπλοκάρει εξαιτίας διαρροής της κόλλας από πίσω. | Διάμετρος της ράβδου κόλλας πολύ μικρή και/ή θερμοκρασία τήξης της ράβδου κόλλας πολύ χαμηλή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία επεξεργασίας με το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
Η κόλλα δεν ρέει ομοιόμορφα. | Θερμοκρασία τήξης της ράβδου κόλλας πολύ χαμηλή | Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες γνήσιες ράβδους κόλλας
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία επεξεργασίας με το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας
Προώθηση μη ομοιόμορφη | Πατήστε το πλήκτρο προώθησης αργά και ομοιόμορφα
Οι κολλημένες επιφάνειες συγκρατιούνται μόνο σε μια θέση. | Η κόλλα έχει κρυώσει ήδη κατά ένα μέρος πριν την συνένωση των επεξεργαζόμενων κομματιών | Συνενώστε γρηγορότερα τα επεξεργαζόμενα κομμάτια
Αντί για επιφανειακή επάλειψη της κόλλας εφαρμόστε σημεία ή κορδόνια κόλλας
Προθερμάνετε την επιφάνεια κόλλησης με πιστόλι θερμού αέρα
Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία επεξεργασίας
Η συγκόλληση σπάει μετά την ψύξη. | Επιφάνεια κόλλησης λιπαρή ή πολύ λεία | Απολιπάνετε την επιφάνεια κόλλησης ή αγριέψτε την λίγο
Επιφάνεια κόλλησης σκονισμένη | Καθαρίστε την επιφάνεια κόλλησης
Υλικό επεξεργαζόμενου κομματιού ακατάλληλο | Θερμοκόλλα ακατάλληλη, χρησιμοποιήστε ειδική κόλλα
Επίδραση υγρασίας | Χρήση μόνο σε στεγνό περιβάλλον
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή/πολύ χαμηλή | Χρήση μόνο στην καθορισμένη περιοχή θερμοκρασίας
Σε υγρούς χώρους ξεκολλούν κολλημένα πλακάκια. | Υγρασία διεισδύει στο σημείο κόλλησης. | Θερμοκόλλα ακατάλληλη, χρησιμοποιήστε κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο
Οι κολλημένες σόλες των παπουτσιών ξεκολλούν. | Η υγρασία διογκώνει το δέρμα και διεισδύει στο σημείο κόλλησης. | Θερμοκόλλα ακατάλληλη, χρησιμοποιήστε ειδική κόλλα
Στο τέλος της επάλειψης της κόλλας, σηκώνοντας το πιστόλι θερμοκόλλησης από το σημείο κόλλησης, δημιουργούνται «νήματα». | Το πλήκτρο προώθησης κατά τον τερματισμό της επάλειψης της κόλλας είναι ακόμη πατημένο | Λίγο πριν το τέλος της επάλειψης της κόλλας σταματήστε την προώθηση
Το ακροφύσιο δε σκουπίστηκε | Στο τέλος της εργασίας κόλλησης κατά την απομάκρυνση του πιστολιού θερμοκόλλησης από το σημείο κόλλησης σκουπίστε το ακροφύσιο στο επεξεργαζόμενο κομμάτι
Το υπό κατεργασία τεμάχιο λιώνει. | Το επεξεργαζόμενο κομμάτι από υλικό που λιώνει ήδη σε χαμηλές θερμοκρασίες, π.χ. Styropor®. | Η θερμοκόλλα δεν είναι ακατάλληλη Χρησιμοποιήστε ειδική κόλλα (low melt) και ρυθμίστε τη θερμοκρασία επεξεργασίας 130 °C με το πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας (9)
Εγκαύματα στα δάχτυλα κατά το κόλλημα | Η κόλλα διαβρώνει το χαρτί στο οποίο επαλείφεται. | Μην κρατάτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στο χέρι
Εκτελέστε μια κόλληση σε ανθεκτικό στη θερμότητα υπόστρωμα σιλικόνης
Η κόλλα διαβρώνει το ύφασμα στο οποίο επαλείφεται. | Μην κρατάτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στο χέρι
Εκτελέστε μια κόλληση σε ανθεκτικό στη θερμότητα υπόστρωμα σιλικόνης
Θερμαινόμενο επεξεργαζόμενο κομμάτι από μέταλλο | Μην κρατάτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στο χέρι
Εκτελέστε μια κόλληση σε ανθεκτικό στη θερμότητα υπόστρωμα σιλικόνης
Σφίξιμο του επεξεργαζόμενου κομματιού