# Teknik veriler

Akülü tutkal tabancası |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominal gerilim | V= | 18
Isınma süresi, yakl.A) | dak | 2
Yapıştırma sıcaklığı (seçime bağlı) | °C °C | 130 200
Maks. yapıştırma performansı | g/dak | 20
Tutkal çubuğu
Çap | mm | 11
Uzunluk | mm | 45–200
Akünün her şarjı için işletim süresiA) maksimum |  | 10 tutkal çubuğu
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 0,68–0,99
İzin verilen ortam sıcaklığı |  |
Şarjda | °C | 0 ... +35
Çalışma sırasında ve depolamada kısıtlı performans | °C | +5 ... +40
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-.
Önerilen şarj cihazlarıC) |  | AL 18...

A)

  20–25 °C sıcaklık aralığında akülü olarak PBA 18V 2.5Ah W-. ve 200 °C işletim sıcaklığında ölçüldü.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV