# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

- Bescherm personen en dieren tegen de hete lijm en de punt van het mondstuk. Lijm en punt van het mondstuk worden 200 °C heet, er bestaat gevaar voor verbranding. Wanneer hete lijm de huid raakt, houd de getroffen plek dan direct enkele minuten onder koud stromend water. Probeer niet de hete lijm van de huid te verwijderen.

Gebruik uitsluitend lijm die door de fabrikant van het lijmpistool aanbevolen wordt en geschikt is voor de verwerkingstemperatuur.

Lijmverbindingen kunnen onder invloed van vocht of warmte losraken.

## Voorbereiding van het lijmen

De lijmplaatsen moeten schoon, droog en vetvrij zijn.

De te lijmen materialen en de ondergrond waarop gewerkt wordt, mogen niet licht ontvlambaar of brandbaar zijn.

Test eerst op een proefwerkstuk of hittegevoelige materialen geschikt zijn.

De te lijmen werkstukken mogen niet kouder zijn dan +5 °C en niet warmer dan +50 °C.

Materialen die de lijm snel afkoelen, moeten met een heteluchtpistool voorverwarmd worden.

## Lijmen

- Plaats de bij het materiaal passende lijmstick (3) in het lijmstickvak (4).
- Schakel het lijmpistool in en kies indien nodig door indrukken van de betreffende temperatuurkeuzetoets (7) of (9) de geschikte verwerkingstemperatuur voor de lijmstick.
- Laat het lijmpistool opwarmen. De temperatuurkeuzetoets knippert groen.

Zodra de temperatuurkeuzetoets permanent groen brandt, is het lijmpistool gereed voor gebruik.

- Druk met matige druk op de toevoerknop (10) en breng de lijm eenzijdig aan.
- Druk de te verlijmen materialen na het aanbrengen van de lijm onmiddellijk ongeveer 30 seconden lang samen.
  Corrigeren van de lijmplaats is nu nog mogelijk.

Na een afkoeltijd van ca. 5 minuten is de lijmverbinding belastbaar.

Als u tijdens gebruik de verwarmingstemperatuur omschakelt, dan knippert de betreffende temperatuurkeuzetoets (7) of (9) zo lang groen tot de gewenste doeltemperatuur is bereikt. Bij het afkoelen van 200 °C naar 130 °C kan dit meerdere minuten duren.

- Let erop dat u niet in aanraking komt met de hete lijm. Gebruik voor het samendrukken van doorlatende materialen een siliconen onderlegger.

## Mondstukwissel

Gebruik uitsluitend originele mondstukken van Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Het mondstuk (1) kan alleen in warme toestand worden gewisseld. Warm hiervoor het lijmpistool even op.

- Draag bij het wisselen van mondstukken werkhandschoenen. Pak het verwarmde mondstuk alleen bij de hittebescherming (2) vast. Er bestaat gevaar voor verbranding aan de hete punt van het mondstuk.

- Draai het nieuwe mondstuk (1) handvast aan.