# Tehnički podaci

Akumulatorski pištolj za lijepljenje |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Vrijeme zagrijavanja cca.A) | min | 2
Temperatura lijepljenja (po izboru) | °C °C | 130 200
Maks. učinak ljepila | g/min | 20
Štapić ljepila
Promjer | mm | 11
Duljina | mm | 45–200
Trajanje radaA) po punjenju aku-baterije do |  | 10 štapića ljepila
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Dopuštena temperatura okoline |  |
Tijekom punjenja | °C | 0 ... +35
Pri radu i kod skladištenja | °C | +5 ... +40
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.5Ah W-. i temperaturi obrade 200 °C.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV