# Navodila za delo

- Osebe in živali zavarujte pred vročim lepilom in konico šobe. Lepilo in konica šobe se segrejeta na pribl. 200 °C. Obstaja nevarnost opeklin. Če se vroče lepilo dotakne kože, prizadeto mesto nemudoma nekaj minut spirajte pod tekočo mrzlo vodo. Vročega lepila ne poskušajte odstraniti s kože.

Uporabljajte le lepila, ki jih priporoča proizvajalec lepilne pištole in so primerna za temperaturo obdelave.

Vlaga ali toplota lahko razgradita lepljene spoje.

## Priprava na lepljenje

Lepilna mesta morajo biti čista, suha in brez maščobe.

Materiali, ki jih želite lepiti, in delovna podlaga ne smejo biti lahko vnetljivi ali gorljivi.

Pred delom z materialom, ki je občutljiv na toploto, na delu materiala preverite, ali je primeren za obdelavo.

Temperatura obdelovancev ne sme biti nižja od +5 °C in višja od +50 °C.

Materiale, ki lepilo hitro ohladijo, je treba najprej segreti s fenom za vroč zrak.

## Lepljenje

- Lepilni vložek (3), primeren za dani obdelovanec, vstavite v predal za lepilni vložek (4).
- Vklopite lepilno pištolo in izberite po potrebi s pritiskom ustrezne izbirne tipke za temperaturo (7) ali (9) primerno temperaturo obdelave za lepilni vložek.
- Počakajte, da se lepilna pištola segreje. Izbirna tipka za temperaturo utripa zeleno.

Ko sveti izbirna tipka za temperaturo trajno zeleno, je lepilna pištola pripravljena za uporabo.

- Z rahlih pritiskom pritisnite na podajalni gumb (10) in nanesite lepilo na eno stran.
- Materiala, ki ju želite zlepiti, po nanosu lepila nemudoma stisnite za 30 s.
  V tem času lahko mesto lepljenja še popravite.

Po pribl. 5 minutah ohlajevanja lahko zlepljeno mesto obremenite.

Če med delovanjem spremenite temperaturo obdelave, utripa ustrezna izbirna tipka za temperaturo (7) ali (9) tako dolgo zeleno, dokler ne bo dosežena zelena ciljna temperatura. Pri hlajenju z 200 °C na 130 °C lahko to traja več minut.

- Pazite, da se ne dotaknete vročega lepila. Za stiskanje prepustnih materialov uporabite silikonsko podlogo.

## Menjava šobe

Uporabite izključno originalne šobe Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Šobo (1) lahko zamenjate samo v toplem stanju. Za to na hitro segrejte lepilno pištolo.

- Pri menjavi šobe nosite zaščitne rokavice. Segrete šobe se dotikajte zgolj za zaščito pred vročino (2). Na vroči konici šobe obstaja nevarnost opeklin.

- Novo šobo (1) z roko zategnite.