# Tehnični podatki

Akumulatorska lepilna pištola |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Čas ogrevanja pribl.A) | min | 2
Temperatura lepljenja (po izbiri) | °C °C | 130 200
Najv. lepilna zmogljivost | g/min | 20
Lepilni vložek
Premer | mm | 11
Dolžina | mm | 45–200
Čas delovanjaA) na polnjenje akumulatorske baterije do |  | 10 lepilnih vložkov
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Dovoljena zunanja temperatura |  |
Med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Med delovanjem in med skladiščenjem | °C | +5 ... +40
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilnikiC) |  | AL 18...

A)

  Izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 2.5Ah W-. in temperaturo obdelave 200 °C.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV