# إرشادات العمل

- احرص على حماية الأشخاص والحيوانات من مادة اللصق الساخنة والفوهة. تصل درجة حرارة مادة اللصق والفوهة إلى 200 °م وبالتالى يكون هناك خطر الإصابة بحروق. إذا لامست مادة اللصق الساخنة الجلد، ضع المنطقة المصابة على الفور تحت تيار ماء بارد لبضع دقائق. لا تحاول إزالة مادة اللصق الساخنة عن الجلد.

استخدم فقط مادة اللصق التى ينصح بها من الجهة الصانعة لمسدس اللصق والمناسبة لدرجة حرارة المعالجة.

يمكن أن تنحل مادة اللصق تحت تأثير الرطوبة أو الحرارة.

## التحضير لعملية اللزق

يجب أن تكون مواضع اللصق نظيفة وجافة وخالية من الشحم.

يجب ألا أن تكون الخامات المراد لصقها وكذلك الأرضية التي يتم تنفيذ العمل عليها قابلة للاشتعال بسهولة أو قابلة للاحتراق.

اختبر المواد الحساسة للحرارة قبل معالجتها، من خلال قطعة عمل تجريبية، لتتأكد إن كانت صالحة للمعالجة.

يجب ألا تكون قطعة الشغل المراد لصقها أكثر برودة من +5 °م ولا أكثر سخونة من +50 °م.

الخامات التي تُبرد مادة اللصق بسرعة يجب تسخينها مسبقا باستخدام منفاخ هواء ساخن.

## اللصق

- أدخل عصا اللصق المناسبة للخامة (3) في فتحة عصا اللصق (4).
- قم بتشغيل مسدس اللصق، وإذا لزم الأمر، اختر درجة حرارة المعالجة المناسبة لعصا اللصق عن طريق الضغط على زر اختيار درجة الحرارة المعني (7) أو (9).
- اترك مسدس اللصق حتى يسخن. يومض زر اختيار درجة الحرارة باللون الأخضر.

بمجرد إضاءة زر اختيار درجة الحرارة باللون الأخضر بشكل مستمر، فهذا يعني أن مسدس اللصق جاهز للاستخدام.

- اضغط على زر التغذية (10) بضغط معتدل، وضع المادة اللاصقة على جانب واحد.
- اضغط المواد المراد لصقها على بعضها البعض بعد وضع المادة اللاصقة مباشرة لمدة 30 ثانية تقريبا.
  ما زال بالإمكان تصحيح مكان اللصق في هذه المرحلة.

يكون مكان اللصق قابل للتحميل بشكل كامل بعد مدة تبريد تبلغ 5 دقائق تقريبا.

إذا قمت بتغيير درجة حرارة المعالجة أثناء التشغيل، يومض زر اختيار درجة الحرارة المعني (7) أو (9) باللون الأخضر، حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة المرغوبة. قد تستغرق عملية التبريد من 200 °م إلى 130 °م عدة دقائق.

- تجنب ملامسة المادة اللاصقة الساخنة. استخدم طبقة من السيليكون لكبس الخامات المنفذة.

## تغيير الفوهة

اقتصر على استخدام الفوهات الأصلية من بوش (‎1 600 A02 EU3‎).

- لا يمكن تغيير الفوهة (1) إلا عندما تكون دافئة. للقيام بذلك، قم بتسخين مسدس اللصق لفترة قصيرة.

- احرص على ارتداء قفازات واقية عند تغيير الفوهة. لا تلمس الفوهة المسخنة إلا من واقي الحرارة (2). هناك خطر الإصابة بحروق من الفوهة الساخنة.

- أحكم ربط الفوهة الجديدة (1) يدويًا.