# Vedlikehold og rengjøring

- Obs! Slå av limpistolen før vedlikehold og rengjøring.

- Hold limpistolen ren, for å kunne arbeide bra og sikkert.

Etter at limet er har blitt hardt, kan du fjerne det med en butt gjenstand. Du må ikke rengjøre med løsemidler. Limforbindelsene kan om nødvendig løsnes igjen ved at de varmes opp.

En limstav (3) som er satt inn, må ikke tas ut bak på limpistolen, ettersom det kan føre til at limpistolen skades.