# Uputstva za rad

- Zaštitite osobe i životinje od vrelog sredstva za lepljenje i vrha mlaznice. Lepak i vrh mlaznice imaju oko 200 °C, postoji opasnost od opekotina. Ako vreo lepak dođe u kontakt sa kožom, to mesto odmah držite nekoliko minuta pod mlazom hladne vode. Nemojte da pokušavate da skinete vreo lepak sa kože.

Koristite isključivo lepak koji je proizvođač pištolja za lepljenje preporučio i koji je pogodan za temperaturu obrade.

Slepljena mesta se mogu odvojiti pod uticajem vlage ili toplote.

## Priprema lepljenja

Mesta za lepljenje moraju biti čista, suva i bez masti.

Materijali koje se lepe, kao i podloga na kojoj se radi, ne smeju biti lako zapaljivi.

Testirajte materijale koji su osetljivi na toplotu prvo na nekom probnom radnom komadu da li su sigurni.

Komadi koji se lepe ne smeju da budu hladniji od +5 °C niti topliji od +50 °C.

Materijali koji brzo hlade lepak treba da se zagreju pomoću fena za vreo vazduh.

## Lepljenje

- Stavite lepak u stiku (3), koji odgovara materijalu, u pregradu za lepak u stiku (4).
- Uključite pištolj za lepljenje i pritiskom odgovarajućeg tastera za izbor temperature (7) ili (9) po potrebi izaberite temperaturu obrade koja odgovara lepku u stiku.
- Sačekajte da se pištolj za lepljenje zagreje. Taster za izbor temperature treperi zeleno.

Kada taster za izbor temperature svetli bez prekida zeleno, pištolj za lepljenje je spreman za rad.

- Pritisnite umerenom snagom taster za pomeranje (10) i nanesite lepak na jednu stranu.
- Materijale koji treba da se zalepe, odmah nakon nanošenja lepka spojite i stiskajte otprilike 30 sekundi.
  Korekcija mesta lepljenja je još moguća.

Mesto lepljenja se posle otpr. 5 min hlađenja može opteretiti.

Ako tokom rada promenite temperaturu obrade, odgovarajući taster za izbor temperature (7) ili (9) treperi zeleno sve dok se ne postigne željena ciljana temperatura. Postupak hlađenja sa 200 °C na 130 °C može da potraje nekoliko minuta.

- Vodite računa o tome da ne dođete u kontakt sa vrelim lepkom. Za sastavljanje propustljivih materijala, koristite silikonski podmetač.

## Zamena mlaznice

Koristite isključivo originalne mlaznice kompanije Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Mlaznica (1) može da se zameni samo kada je topla. U tu svrhu kratko zagrejte pištolj za lepljenje.

- Prilikom menjanja mlaznice nosite zaštitne rukavice. Zagrejanu mlaznicu dodirujte samo za zaštitu od toplote (2). Na vrućem vrhu postoji opasnost od opekotina.

- Novu mlaznicu (1) zavrnite rukom.