# Puštanje u rad

## Uključivanje/isključivanje

- Za uključivanje pištolja za lijepljenje pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (8).
  Pištolj za lijepljenje se zagrijava na posljednje namještenu temperaturu obrade (130 °C ili 200 °C).
  Za vrijeme zagrijavanja odgovarajuća tipka za odabir temperature (7) ili (9) treperi zeleno. Ako stalno svijetli zeleno, pištolj za lijepljenje je spreman za rad.

Ako promijenite temperaturu obrade tijekom rada, treperi odgovarajuća tipka za odabir temperature (7) ili (9) zeleno sve dok se ne postigne željena ciljna temperatura. Kod hlađenja s 200 °C na 130 °C to može potrajati nekoliko minuta.

- Za isključivanje pištolja za lijepljenje pritišćite tipku za uključivanje/isključivanje (8) sve dok se LED odgovarajuće tipke za odabir temperature (7) ili (9) ne ugasi.

Napomena: Ako pištolj za lijepljenje ne koristite dulje od 10 min, on se isključuje automatski radi uštede energije.

- Ako tipka za odabir temperature (7) ili (9) stalno svijetli crveno nakon ponovnog uključivanja, morate napuniti aku-bateriju.

- Nakon uporabe pištolj za lijepljenje sigurno odložite i ostavite ga da se potpuno ohladi prije nego što ga zapakirate. Vruća sapnica može prouzročiti oštećenja.