# Uruchamianie

## Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć pistolet do klejenia, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (8).
  Pistolet do klejenia nagrzewa się do ostatnio ustawionej temperatury pracy (130°C lub 200°C).
  Podczas nagrzewania miga na zielono odpowiedni przycisk wyboru temperatury (7) lub (9). Jeżeli świeci się światłem ciągłym na zielono, pistolet do klejenia jest gotowy do użycia.

Jeżeli podczas klejenia zostanie zmieniona temperatura pracy, miga na zielono odpowiedni przycisk wyboru temperatury (7) lub (9) tak długo, aż zostanie osiągnięta temperatura docelowa. W przypadku schładzania urządzenia z temperatury 200°C do 130°C może to potrwać kilka minut.

- Aby wyłączyć pistolet do klejenia, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (8) i przytrzymać go tak długo, aż przestanie się świecić dioda LED odpowiedniego przycisku wyboru temperatury (7) lub (9).

Wskazówka: Jeżeli pistolet do klejenia nie jest używany dłużej niż 10 minut, wyłącza się automatycznie, w celu oszczędzania energii.

- Jeżeli po ponownym włączeniu urządzenia przycisk wyboru temperatury (7) lub (9) świeci się światłem ciągłym na czerwono, należy naładować akumulator.

- Po użyciu pistolet do klejenia należy ustawić w bezpiecznej pozycji, a dopiero po zupełnym ostygnięciu można go odłożyć w bezpieczne miejsce. Gorąca dysza może spo‌wodować szkody.