# Date tehnice

Pistol de lipit cu acumulator |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Timp aproximativ de încălzireA) | min | 2
Temperatură de lipire (opţional) | °C °C | 130 200
Capacitate maximă de lipire | g/min | 20
Baton de adeziv
Diametru | mm | 11
Lungime | mm | 45–200
Durata de funcţionareA) cu acumulatorul încărcat până la |  | 10 batoane de adeziv
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Temperatură ambiantă admisă |  |
în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | +5 ... +40
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateC) |  | AL 18...

A)

  Măsurat la 20–25 °C cu acumulatorul PBA 18V 2.5Ah W-. şi la o temperatură de prelucrare de 200 °C.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV