# Sfaturi de utilizare

## Temperatura de prelucrare

La pistolul de lipit pot fi setate două temperaturi de prelucrare diferite (de 130 °C şi 200 °C).

Dacă în timpul funcţionării modifici temperatura de prelucrare, tasta corespunzătoare de selectare a temperaturii (7) sau (9) se aprinde intermitent în verde până la atingerea temperaturii ţintă dorite. În timpul procesului de răcire de la 200 °C la 130 °C, acest lucru poate dura câteva minute.

Temperatură de prelucrare | Material
--- | ---
130 °C Tasta de selectare a temperaturii (9) | Materiale termosensibile (de exemplu, Styropor®); nu este adecvat pentru PE, PP, PTFE şi PVC moale
200 °C Tasta de selectare a temperaturii (7) | Hârtie, carton, plută, lemn, piele, materiale textile, materiale spongioase, materiale plastice (cu excepţia PE, PP, PTFE şi PVC-ului moale), ceramică, porţelan, metal, sticlă şi piatră

Utilizează numai adezivi care sunt recomandaţi de producătorul pistolului de lipit şi care sunt adecvaţi pentru temperatura de prelucrare.

## Recomandări generale privind lucrul şi curăţarea

Material/Piesă de lucru | Recomandare
--- | ---
piese de lucru cu suprafaţă mare, lungi | aplică punctiform adezivul
materiale flexibile (de exemplu, textile) | aplică liniar adezivul

- Nu folosiţi solvenţi inflamabili pentru curăţarea locurilor de lipire. La contactul cu adezivul fierbinte, resturile de solvenţi se pot aprinde sau pot degaja vapori nocivi.

Reziduurile de adeziv de pe îmbrăcăminte nu pot fi îndepărtate.

Porţiunile lipite pot fi lăcuite sau vopsite.

## Defecţiuni Cauze şi remediere

Problemă | Cauză | Remediere
--- | --- | ---
Batonul de adeziv nu este transportat. | Batonul de adeziv a fost epuizat | Introduceţi un baton de adeziv nou
Diametrul batonului de adeziv este prea mare sau prea mic | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Batonul de adeziv este prea scurt | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Introduceţi un alt baton de adeziv
Batonul de adeziv cade afară din pistolul de lipit. | Diametrul batonului de adeziv este prea mic | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Funcţionare din inerţie, respectiv picurare după finalizarea dozării | Temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Setează temperatura corectă de prelucrare cu ajutorul tastei de selectare a temperaturii
Pistolul de lipit picură continuu, fără ca tasta de dozare să fie apăsată. | Temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Setează temperatura corectă de prelucrare cu ajutorul tastei de selectare a temperaturii
Dozarea este greoaie. | Diametrul batonului de adeziv este prea mare şi/sau temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Setează temperatura corectă de prelucrare cu ajutorul tastei de selectare a temperaturii
Dozare blocată de ieşirea prin spate a adezivului. | Diametrul batonului de adeziv este prea mic şi/sau temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Setează temperatura corectă de prelucrare cu ajutorul tastei de selectare a temperaturii
Adezivul nu curge uniform. | Temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută | Utilizează batoanele de adeziv originale recomandate
Setează temperatura corectă de prelucrare cu ajutorul tastei de selectare a temperaturii
Dozarea nu este uniformă | Apăsaţi lent şi uniform tasta de dozare
Lipitura nu ţine decât într-un punct. | Adezivul s-a răcit deja parţial înainte de îmbinarea pieselor | Piesele de prelucrat se îmbină mai rapid
În loc să aplicaţi adezivul pe suprafeţe mari, aplicaţi puncte sau benzi de adeziv
Preîncălziţi suprafaţa de lipire cu suflanta cu aer cald
Setează temperatura corectă de prelucrare
Lipitura se desface după răcire. | Suprafaţa de lipire este prea unsuroasă sau prea netedă | Degresaţi suprafaţa de lipire sau răzuiţi-o puţin
Suprafaţa de lipire este prăfuită | Curăţaţi suprafaţa de lipire
Materialul piesei de prelucrat nu este adecvat | Adezivul de lipire la cald nu este adecvat; utilizează un adeziv special
Acţiunea umezelii | Utilizează numai în mediu uscat
Temperatură ambiantă prea ridicată/prea scăzută | Utilizează numai în intervalul de temperatură specificat
Plăcile ceramice lipite din încăperile umede se desprind. | Umezeala compromite lipitura. | Adezivul de lipire la cald nu este adecvat; utilizează un adeziv pentru plăci ceramice pe bază de ciment
Tălpile de pantofi lipite se desprind. | Umezeala umflă pielea şi compromite lipitura. | Adezivul de lipire la cald nu este adecvat; utilizează un adeziv special
La sfârşitul aplicării adezivului, la ridicarea pistolului de lipit, pe lipitură se formează „fire“. | După finalizarea aplicării adezivului, tasta de dozare mai este încă apăsată | Opriţi dozarea cu puţin timp înainte de finalizarea aplicării adezivului
Duza nu este ştearsă | La sfârşitul operaţiei de lipire, la ridicarea pistolului de lipit din lipitură, ştergeţi duza pe piesa de prelucrat
Piesa de prelucrat se topeşte. | Piesa de prelucrat este realizată dintr-un material cu o temperatură de topire scăzută, de exemplu, Styropor®. | Adezivul de lipire la cald nu este adecvat Utilizează un adeziv special (low melt) şi setează temperatura de prelucrare de 130 °C cu ajutorul tastei de selectare temperaturii (9)
Arsuri ale degetelor în timpul lipirii | La aplicarea pe hârtie, adezivul trece prin aceasta. | Nu ţineţi în mână piesa de prelucrat
Efectuaţi lipirea pe un strat suport din silicon rezistent la căldură
Adezivul trece prin ţesătură în timpul aplicării. | Nu ţineţi în mână piesa de prelucrat
Efectuaţi lipirea pe un strat suport din silicon rezistent la căldură
Piesă de prelucrat metalică încălzită | Nu ţineţi în mână piesa de prelucrat
Efectuaţi lipirea pe un strat suport din silicon rezistent la căldură
Strângeţi piesa de prelucrat