# Instruções de trabalho

- Proteja as pessoas e os animais contra cola quente e a ponta do bico. A cola e a ponta do bico aquecem para aprox. 200 °C e existe perigo de queimadura. Se a cola quente tocar na pele coloque de imediato a área em questão debaixo de um jato de água fria. Não tente tirar a cola quente da pele.

Use apenas colas recomendadas pelo fabricante da pistola de colar e que sejam adequadas para a temperatura de aplicação.

As uniões coladas podem se soltar sob o efeito de humidade ou calor.

## Preparação da cola

O local a ser colado deve estar limpo, seco e sem gordura.

Os materiais a colar, assim como a base, sobre a qual se trabalha, não podem ser facilmente inflamáveis.

Materiais sensíveis ao calor devem ser testados antes, com uma peça de ensaio, para verificar se são apropriados.

As peças a colar não podem estar mais frias do que +5 °C e mais quentes do que +50 °C.

Materiais, que arrefecem rapidamente a cola, devem ser pré-aquecidos com um soprador de ar quente.

## Colar

- Insira o bastão de cola (3) adequado ao material a colar no respetivo compartimento (4).
- Ligue a pistola de colar e, se necessário, selecione a temperatura de aplicação adequada para o bastão de cola, pressionando a respetiva tecla de seleção da temperatura (7) ou (9).
- Deixe a pistola de colar aquecer. A tecla de seleção da temperatura pisca a verde.

Assim que a tecla de seleção da temperatura acender permanentemente a verde, a pistola de colar está operacional.

- Pressione com pressão constante a tecla de avanço (10) e aplique a cola de um lado.
- Pressione o material a colar imediatamente após aplicar a cola durante aprox. 30 s.
  Agora não é mais possível corrigir o local a ser colado.

O local colado pode ser carregado após aprox. 5 min de arrefecimento.

Se alterar a temperatura de aplicação durante o funcionamento, a respetiva tecla de seleção da temperatura (7) ou (9) pisca a verde até que a temperatura desejada seja alcançada. Tal pode demorar alguns minutos no processo de arrefecimento de 200 °C para 130 °C.

- Preste atenção para não entrar em contacto com a cola quente. Na compressão das peças de materiais permeáveis use uma base de silicone.

## Mudança do bocal

Utilize exclusivamente bicos originais da Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- O bico (1) só pode ser mudado no estado aquecido. Para o efeito, aqueça brevemente a pistola de colar.

- Use luvas de proteção ao trocar o bico. Agarre o bico aquecido apenas pela proteção térmica (2). Na ponta do bico quente existe perigo de queimadura.

- Aperte o novo bico (1) à mão.