# Műszaki adatok

Akkumulátoros ragasztópisztoly |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Felfűtési idő kb.A) | perc | 2
Ragasztási hőmérséklet (választható) | °C °C | 130 200
Max. ragasztási teljesítmény | g/perc | 20
Ragasztórúd
Átmérő | mm | 11
Hossz | mm | 45–200
Üzemelési időtartamA) akkumulátor-töltésenként |  | 10 ragasztórúdig
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 0,68–0,99
Megengedett környezeti hőmérséklet |  |
a töltés során | °C | 0 ... +35
az üzemelés során | °C | +5 ... +40
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékekC) |  | AL 18...

A)

  Az PBA 18V 2.5Ah W-. akkumulátorral 20–25 °C környezeti hőmérséklet és 200 °C megmunkálási hőmérséklet mellett mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV