# Ingebruikname

## In-/uitschakelen

- Druk voor het inschakelen van het lijmpistool op de aan/uit-toets (8).
  Het lijmpistool warmt met de laatst ingestelde verwerkingstemperatuur (130 °C of 200 °C) op.
  Tijdens het opwarmen knippert de betreffende temperatuurkeuzetoets (7) of (9) groen. Als deze permanent groen brandt, dan is het lijmpistool gereed voor gebruik.

Als u tijdens gebruik de verwarmingstemperatuur omschakelt, dan knippert de betreffende temperatuurkeuzetoets (7) of (9) zo lang groen tot de gewenste doeltemperatuur is bereikt. Bij het afkoelen van 200 °C naar 130 °C kan dit meerdere minuten duren.

- Druk voor het uitschakelen van het lijmpistool zo lang op de aan/uit-toets (8) tot de LED van de betreffende temperatuurkeuzetoets (7) of (9) dooft.

Aanwijzing: Als het lijmpistool langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, dan schakelt het automatisch uit om energie te besparen.

- Als de temperatuurkeuzetoets (7) of (9) na het opnieuw inschakelen permanent rood brandt, dan moet u de accu opladen.

- Zet het lijmpistool na gebruik veilig neer en laat het helemaal afkoelen, voordat u het opbergt. Het hete mondstuk kan schade aanrichten.